**SNWZP/29/2015 Załącznik nr 19 po modyfikacji**

### Specyfikacja parametrów technicznych

***Szafy medyczne pod zabudowę – dotyczy Zadania nr 5***

Producent: ..............................................................................................................

Rok produkcji: **2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry** Opis minimalnych wymagań | Warunek wymagane | Parametry oferowane (podać) |
|  | Konstrukcja i korpus - Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z blachy w systemie dwuwarstwowym zapewniającym odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów, nie dopuszcza się widocznego nitowania lub skręcania elementów korpusów | TAK |  |
|  | Drzwi, fronty, – czoła wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco - wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi przeszklone szybą bezpieczną gr. minimum 6 mm. **Fronty malowane proszkowo wg palety RAL** | TAK |  |
|  | Uchwyty - wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C. | TAK |  |
|  | Półki - w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Zawiasy - wysokiej jakości, pokryte materiałem niekorozyjnym, pozwalające na regulację 3D elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samo domykania. | TAK |  |
|  | Nóżki - meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) | TAK |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu oraz koszty obróbki otworu wnękowego w razie potrzeby listwami maskujacymi | TAK |  |
|  | Atest dopuszczający stosowanie szaf w obiektach służby zdrowia | dołączyć |  |

**Uwaga:**

1. Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia .................... ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy