**Załącznik nr 1.1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość szacunkowa na miesiąc  [(cena jedn. netto x ilość (x 30 dni dot. wiersza 2,3)] | Okres umowy | Wartość netto  (poz4x5) | VAT% | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| l. | Azot ciekły | …… zł za l kg | 800 kg/m-c | 24 m-cy |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa dewar 30 l | ….. zł za 1  dewarodzień | 2 dewarodzień ….. zł x 30 dni= …….zł | 24 m-cy |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa dewar 180 l na kółkach | …… 1  dewarodzień | 1 x dewarodzień x …..zł x 30 dni= …..,00 zł | 24 m-cy |  |  |  |
| 4 | Razem | | | |  |  |  |

**Załącznik nr 1.2**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO ZADANIA NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość szacunkowa na 1 miesiąc  [ilość x cena jedn. netto (x 30 dni dot. wiersza 2,3,4)] | Okres umowy | Wartość netto  w zł | VAT% | Wartość brutto  w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Mieszanina gazowa 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do leczenia krótkotrwałego bólu w butli 10 l. | ……..za l butlę | **1 butla** | 24 m-ce |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zaworu dozującego | ….. za 1 zawór | **3 zawory** x …..zł/za 1 zawór x 30 dni = …… zł | 24 m-ce |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa butli 10 l. do mieszaniny gazów tlenu i podtlenku azotu (50/50) | ….. zł za 1dzień | **6 butli** x …. zł/za dzień x 30 dni = …… zł | 24 m-ce |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa stojaka na 1 butlę 10 l. | ….. zł za 1dzień | **3 stojaki** x ….zł/za dzień x 30 dni = ……… zł | 24 m-ce |  |  |  |
| 5 | Ustniki jednorazowe z filtrem (op. a 100szt) | ……..zł za op. | **4 op** | X |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  | X |  |

**Opis przedmiotu zamówienia do Zadania nr 2**

1. Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do leczenia krótkotrwałego bólu z możliwością ciągłego stosowania do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w **Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty.**
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy. Na potwierdzenie czego **Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta zaworu dozującego w języku polskim**.
3. Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny jednokierunkowy zawór wydechowy z ustnikiem uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego **na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta zaworu dozującego w języku polskim**.
4. Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy jak również konieczności wykonania dodatkowych czynności przez personel medyczny.
5. Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, **na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta zaworu dozującego, zaworów wydechowych i masek/ustników, filtrów**.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego wskazał jego producenta, nazwę własną , numer katalogowy oraz **dołączył do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta.**
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego oraz zaoferowanych ustniki, maski i filtry powinny pochodzić od jednego producenta.
8. Zamawiający wymaga by butle do mieszaniny gazów posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16kg (butla pełna z zaworem).
9. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący w celu zapewnienia szczelności systemu wyposażony był w gniazdo rubinowe, co powoduje zmniejszenie zużycia gazu. **Na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta zaworu dozującego.**
10. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, zawór wydechowy z ustnikiem/ maską, filtrem był przeznaczony do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu (50/50). **Na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta zaworu dozującego.**
11. Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący wraz z zaworem wydechowym tworzył integralną całość bez konieczności stosowania dodatkowego filtra antywirusowego i antybakteryjnego. **Na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta zaworu dozującego.**